1과목기계가공법 및 안전관리

기계가공조립기능사          ▣ 2005년 07월 17일 필기 기출문제 ▣

1. "WA 46㎞ V"라고 표시된 연삭숫돌의 결합제는?

① WA	② k

③ m	④ V

2. 밀링가공에서 커터의 고정구가 아닌 것은?

① 아버	② 어댑터

③ 콜릿	④ 밀링바이스

3. 다음 중 각도 측정기에 해당되는 것은?

① 캘리퍼스	② 나이프 에지

③ 탄젠트 바	④ 스냅 게이지

4. 수평밀링 머신의 니이 위에서 전후 방향으로 이송하는 안내면의 명칭은?

① 컬럼(column)	② 아버(arbor)

③ 새들(saddle)	④ 커터(cutter)

5. 거친 래핑이나 굳은 일감래핑에 사용되는 래핑제는?

① 산화크롬이나 산화철

② 흑색탄화규소, 녹색탄화규소

③ 갈색 알루미나, 백색알루미나

④ 다이아몬드 미분

6. 연삭숫돌의 결합도가 다음 중 가장 높은 것은?

① EFG	② MNO

③ PQR	④ UWZ

7. 사인바의 크기는?

① 롤러의 직경	② 양쪽 롤러의 중심사이 거리

③ 측정면의 폭	④ 전체길이

8. 양두그라인더에서 받침대와 숫돌과의 간격은 얼마로 하는 것이 좋은가?

① 15㎜이내	② 8㎜이내

③ 10㎜이내	④ 3㎜이내

9. 연강의 거친 다듬질에 사용되는 평 스크레이퍼의 날끝각도는?

① 80°	② 100°

③ 120°	④ 150°

10. 차륜 선반, 크랭크 축 선반과 같이 특정한 모양이나 치수의 제품을 대량 생산하는 데 가장 적합한 공작 기계는?

① 범용 공작 기계	② 단능 공작 기계

③ 전용 공작 기계	④ 만능 공작 기계

11. 리머 작업을 할 때, 좋은 가공면을 얻을 수 있는 것은?

① 절삭속도를 크게한다.

② 이송속도를 적게한다.

③ 절삭속도를 낮게하고 이송을 크게한다.

④ 절삭속도를 높게하고 이송을 적게한다.

12. 선반에서 양센터작업으로 가공할 때, 필요없는 것은?

① 주축 센터	② 고정 센터

③ 돌리개	④ 호브

13. 각형구멍, 키이홈, 스플라인의 구멍등을 다듬는데 사용되고 제품모양에 맞는 단면모양을 한 공구를 통과시켜 가공하는 기계는?

① 호빙머신	② 기어세이퍼

③ 브로칭머신	④ 보링 머신

14. 기어 전용 절삭기에 속하지 않는 것은?

① 호빙 머신	② 베벨기어 절삭기

③ 기어 셰이퍼	④ 직립형 브로칭 머신

15. 작업 안전에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 더운 곳에서 작업할 때도 작업복을 착용한다.

② 모자의 몸체나 내부는 언제나 깨끗하게 한다.

③ 간편한 슬리퍼를 신고, 반지를 끼고 작업한다.

④ 미끄러지기 쉬운 신을 신지 않는다.

16. 밀링머신에서 절삭할 수 없는 기어는?

① 하이포이드기어	② 스파이럴기어

③ 베벨기어	④ 평기어

17. 공구 현미경으로 나사의 피치를 측정할 때 마이크로 이동거리가 5mm이고 이동한 피치수가 2 이면 종합 피치는 얼마인가?

① 1.5(㎜)	② 2.0(㎜)

③ 2.5(㎜)	④ 3.0(㎜)

18. 선반작업시 안전사항으로 옳지 못한 것은?

① 스위치를 켜고 바이트를 붙인 상태에서 일감을 고정한다.

② 편심된 가공물의 설치시는 균형추를 부착시킨다.

③ 바이트는 기계를 정지시킨 다음에 설치한다.

④ 스핀들은 지나치게 나오지 않도록 한다.

19. 호빙 머신에 필요한 네가지운동 중에 해당 되지 않는 것은?

① 호브축의 회전	② 호브의 이송

③ 테이블의 회전	④ 급속귀환 운동

20. 연삭 숫돌의 파손과 관계없는 것은?

① 연삭 숫돌과 공작물과의 충격

② 숫돌 측면의 과다 압력

③ 불균일한 플랜지의 압력

④ 연삭액의 과다 공급

2과목기계재료 및 요소

21. 절삭 공구 재료가 구비할 조건에 해당되지 않는 것은?

① 피절삭재 보다는 굳고 인성이 있을 것

② 절삭 가공중에 온도가 높아져도 경도가 쉽게 저하되지 않을 것

③ 원하는 형태로 쉽게 만들수 있을 것

④ 취성이 클 것

22. 평기어의 이 모양 치수의 허용오차가 아닌 것은?

① 접선 피치 오차	② 법선 피치 오차

③ 단일 피치 오차	④ 인접 피치 오차

23. 밀링작업에서 하향 밀링가공이란?

① 공작물의 밑면을 깎는 것이다.

② 커터의 회전방향과 공작물의 이송방향이 반대인 것을 말한다.

③ 커터의 회전방향과 공작물의 이송방향이 같은 것을 말한다.

④ 커터의 회전방향에 관계없이 이송을 주는 것이다.

24. 가장 높은 경도와 내마멸성을 유지하면서도 강철이나 주철을 절삭하는 데에는 일반적으로 사용하지 않고, 비철금속의 정밀 절삭에 주로 사용하는 공구 재료는?

① 다이아몬드	② 세라믹

③ 탄소공구강	④ 스텔라이트

25. 다음 중 브로칭 가공의 특징이라고 볼 수 없는 것은?

① 한 개의 절삭 날이 있어 브로치를 회전시키면서 키홈과 같은 구멍을 가공 한다.

② 브로치 형상과 같은 구멍을 완성 가공 한다.

③ 매우 복잡한 형상의 구멍을 정밀하게 가공할 수 있다.

④ 1회 왕복으로 가공을 완료 할 수 있다.

26. 생산 현장에서 안전사고의 발생을 막기 위한 방법 중 틀린 것은?

① 사용한 공구는 공구함에 보관하여 원래의 위치대로 놓는다.

② 화재가 발생하였을 경우, 신속한 진화를 위해 평소 소화기 근처에 물건을 적재한다.

③ 칩을 일정한 장소에 모은다.

④ 보안경, 작업화, 보호면 등이 필요한 작업일 경우 반드시 착용한다.

27. 유리, 세라믹, 다이아몬드, 수정, 천연 및 인조 보석, 반도체류 등과 같이 소성 변형을 하지 않는 재료를 구멍가공 하는 데, 가장 적합한 가공은?

① 래핑 가공	② 전해 가공

③ 초음파 가공	④ 플라스마 가공

28. 절삭가공에서 구성인선의 발생에 대한 방지 대책이 아닌 것은?

① 공구 윗면경사각을 크게 할 것

② 윤활성이 있는 절삭제를 사용할 것

③ 절삭 깊이를 크게 할 것

④ 절삭 속도를 크게 할 것

29. 직립 드릴링 머신의 크기를 나타내는 것으로 다음 중 가장 적합한 것은?

① 기둥의 길이

② 테이블의 이동거리

③ 주축 끝에서 베이스면까지의 최소거리

④ 주축 끝에서 테이블면까지의 최대거리

30. 선반 작업에 사용되는 센터 중에서 단면을 절삭해야만 할 경우 사용되는 것은?

① 보통 센터	② 초경 합금을 경납땜한 센터

③ 베어링 센터	④ 하프 센터

31. 선반작업에서의 안전사항으로 틀린 것은?

① 긴 가공물은 방진구를 써서 흔들리지 않게 한다.

② 기름 숫돌로 갈거나 샌드 페이퍼작업을 할 때에는 장갑을 낀다.

③ 바이트는 가급적 짧게 물린다.

④ 가공물의 무게 중심이 한쪽으로 기울어질 때에는 균형추를 단다.

32. 공작기계로 절삭가공을 할 때, 생기는 칩의 형태가 아닌 것은?

① 탄성형 칩	② 유동형 칩

③ 전단형 칩	④ 균열형 칩

33. 리드 스크루의 피치가 4 ㎜인 선반으로 피치 1 ㎜인 나사를 가공할 때, 가장 적합한 변환 기어의 잇수는?

① 20, 80	② 10, 40

③ 25, 80	④ 30, 90

34. 지름 30㎜의 연강을 선삭할 때, 절삭속도는 20m/min이라면, 스핀들 회전수는 몇 rpm 정도 인가?

① 약132	② 약477

③ 약212	④ 약666

35. 선반 작업의 안전 사항이 아닌 것은?

① 절삭공구는 짧게 설치한다.

② 칩의 비산시 보안경을 착용한다.

③ 공작물 측정은 정지 후에 한다.

④ 사포작업 시에는 장갑을 착용한다.

36. 다음은 축 설계에서 고려할 사항을 나열 한 것이다. 옳지 않은 것은?

① 선박용 프로펠라축, 펌프축 등은 부식을 고려해야 한다.

② 응력집중효과를 높이기 위해 지름의 변화를 준다.

③ 임계속도 부근에서의 운전은 피해야 한다.

④ 표면을 다듬질하여 피로수명을 연장한다.

37. 축에는 홈을 파지 않고 보스에만 파서 홈 속에 키를 박는 것은?

① 묻힘키	② 새들키

③ 반달키	④ 드라이빙 키

38. 황동에 대한 일반적인 특성을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 주조성, 가공성, 기계적 성질이 좋다.

② 압연과 단조가 가능하다.

③ 색체가 아름답고 청동에 비하여 값이 싸다.

④ 완전풀림 온도는 300∼320℃이다.

39. 다음 중 가로 탄성 계수를 옳게 나타낸 것은?

① 굽힘 응력/전단 변형률	② 전단 응력/수직 변형률

③ 전단 응력/전단 변형률	④ 수직 응력/전단 변형률

40. 다음 중 표준 고속도강(18-4-1 형)의 주성분은?

① W, Cr, V	② Ni, Cr, V

③ WC, TiC, TaC	④ Co, Cr, W

3과목기계제도(절삭부분)

41. 진동이나 충격으로 인하여 너트의 풀림을 방지하는 너트는?

① 로크 너트	② 플레이트 너트

③ 슬리이브 너트	④ 나비 너트

42. 강을 담금질(Quenching)하는 목적은?

① 경도를 높인다.	② 재질을 균일하게 한다.

③ 취성을 높인다.	④ 연성을 낮춘다.

43. 수기가공에서 사용하는 줄, 쇠톱날, 정 등은 주로 무슨 강으로 만드는가?

① 기계구조용 탄소강	② 주강

③ 탄소공구강	④ 고속도강

44. 모듈 M = 5, 잇수가 각각 30개, 50개의 한쌍의 스퍼어기어가 있다. 중심거리는 얼마인가?

① 150㎜	② 200㎜

③ 250㎜	④ 300㎜

45. 스프링상수 K=2kgf/㎜ 인 원통형 코일스프링에 20㎏f의 인장하중이 걸려 있다면, 이때 스프링의 늘어남은 얼마인가?

① 10 ㎜	② 2 ㎜

③ 0.2 ㎜	④ 0.1 ㎜

46. 산화물계 세라믹의 주재료는?

① 알루미나	② 탄화규소

③ 탄화티탄	④ 탄화붕소

47. 기계설계시 고려할 사항 중 될 수 있는 대로 표준 규격의 기계요소를 사용해야 하는 가장 중요한 이유는?

① 안전성	② 역학적 타당성

③ 생산성	④ 호환성

48. 다음 중 내식용 Al합금이 아닌 것은?

① 하이드로날륨	② 두랄루민

③ 알드레이	④ 알민

49. 다음 중 기계적 성질에 해당되지 않는 것은?

① 경도	② 충격저항

③ 피로저항	④ 비중

50. 다음 나사종류의 표시기호 중 틀린 것은?

① 미터나사 - M

② 유니파이 가는나사 - UNC

③ 30° 사다리꼴 나사 - TM

④ 관용 평행 나사 - PF

51. KS 기계제도에 의하여 투상된 도면의 기어나 체인의 피치원선은 어느 선으로 표시되어 있는가?

① 굵은 일점쇄선	② 가는 일점쇄선

③ 굵은 이점쇄선	④ 가는 이점쇄선

52. 다음 모양 및 위치의 정밀도 공차 기호 중 위치공차 기호의 종류인 것은?

①	②

③	④

53. 보기의 표면 거칠기 기호 중 G 와 M 및 6.3, 2.5의 설명으로 올바른 것은?

① G는 녹색 도장을 의미한다.

② 6.3은 컷 오프값 6.3mm이다.

③ 최대높이 거칠기값이 2.5mm이다.

④ M는 가공에 의한 커터의 줄무뉘가 여러방향으로 교차 또는 무방향이다

54. 제3각 투상법에 의한 보기와 같은 정면도와 평면도를 보고 누락된 우측면도로 가장 적합한 것은?

①	②

③	④

55. 베어링 번호표시가 53315 일 때 안지름 치수는 몇 mm 인가?

① 15	② 75

③ 90	④ 95

56. 보기의 입체도에서 화살표방향을 정면으로 할 때 3각법으로 올바르게 투상한 것은?

①	②

③	④

57. 도면에 기입된 치수 중 φ40 H 7 에서 " 7 "의 뜻은?

① 기준 치수	② 구멍 기준

③ 공차의 등급	④ 공차 치수

58. 보기와 같은 정투상도의 평면도로 가장 적합한 형상은?

①	②

③	④

59. 보기 도면에서 로 대각선 방향으로 가는 실선으로 교차하여 표시된 부분의 설명으로 가장 적합한 것은?

① 현장 끼워맞춤 표시한 곳

② 정밀하게 가공해야 할 곳

③ 평면으로 가공해야 할 곳

④ 사각구멍을 뚫어야 할 곳

60. 다음 그림에서 현의 치수기입이 올바르게 된 것은?

①	②

③	④

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	③	②	④	②	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	④	③	①	③	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	①	①	②	③	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	①	③	④	②	②	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	②	①	①	④	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	④	③	②	①	③	②	③	①