1과목전기자기학

전기기사                ▣ 2006년 03월 05일 필기 기출문제 ▣

1. 자기모멘트 9.8 × 10-5[Wb/m]의 막대 자석을 지구자계의 수평성분 10.5[AT/m]의 곳에서 지자기자오면으로부터 90° 회전시키는데 필요한 일은 몇 [J]인가?

① 9.3×10-5	② 9.8×10-3

③ 1.03×10-5	④ 1.03×10-3

2. 전기력선에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?

① 전기력선은 도체 표면에 수직으로 출입한다.

② 도체 내부에는 전력선이 다수 존재한다.

③ 단위 전하에서는 진공 중에서 개의 전기력선이 출입한다.

④ 전기력선은 전계가 0이 아닌 곳에서는 등전위면과 직교한다.

3. 길이 ℓ[m], 단면적의 지름 d[m]인 원통이 길이방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 J[Wb/m2]인 경우 원통 양단에서의 전자극의 세기는 몇 [Wb]인가?

① πd2J	② πdJ

③	④

4. 평등자계를 얻는 방법으로 가장 알맞은 것은?

① 길이에 비하여 단면적이 충분히 큰 솔레노이드에 전류를 흘린다.

② 단면적에 비하여 길이가 충분히 긴 솔레노이드에 전류를 흘린다.

③ 단면적에 비하여 길이가 충분히 긴 원통형 도선에 전류를 흘린다.

④ 길이에 비하여 단면적이 충분히 큰 원통형 도선에 전류를 흘린다.

5. 전선에 흐르는 전류를 1.5배 증가시켜도 저항에 의한 전압 강하가 변하지 않으려면 전선의 반지름을 약 몇 배로 하여야 되는가?

① 0.67	② 0.82

③ 1.22	④ 3

6. 자속의 연속성을 나타낸 식은?

① div B=ρ	② div B=0□ □ □

③ B=μH□ □ □□	④ div B=μH □□

7. 전계 E[V/m], 전속밀도 D[C/m2], 유전률 ε[F/m]인 유전체 내에 저장되는 에너지 밀도는 몇 [J/m3]인가?

① ED	②

③	④

8. 도전률이 5.8 × 107, 비투자율이 1인 구리에 60[Hz]의 주파수를 갖는 전류가 흐를때, 표피 두께는 몇 [mm]인가?

① 8.53	② 9.78

③ 11.28	④ 13.03

9. 그림과 같은 1[m]당 권선수 n, 반지름a[m]의 무한장 솔레노이드에서 자기인덕턴스는 n과 a사이에 어떤 관계가 있는가?9

① a와는 상관없고 n2에 비례한다.

② a와 n의 곱에 비례한다.

③ a2과 n2의 곱에 비례한다.

④ a2에 반비례하고 n2에 비례한다.

10. 다음 중 거리 r에 반비례하는 것은?

① 무한장 직선전하에 의한 전계

② 구도체 전하에 의한 전계

③ 전기쌍극자에 의한 전계

④ 전기쌍극자에 의한 전위

11. 간격 3[m]의 평행 무한평면도체에 각각 ±4[C/m2]의 전하를 주었을 때, 두 도체간의 전위차는 약 몇 [V]인가?

① 1.5 × 1011	② 1.5 × 1012

③ 1.36 × 1011	④ 1.36 × 12

12. 유전률 ε[F/m], 고유저항 ρ[Ωㆍm]인 유전체로 채운 정전용량 C[F]의 콘덴서에 전압 V[V]를 가할 때, 유전체 중의 t초 동안에 발생 하는 열량은 몇 [cal]인가?

①	②

③	④

13. 내원통의 반지름 a, 외원통의 반지름 b인 동축원통 콘덴서의 내외 원통사이에 공기를 넣었을 때 정전용량이 Co 이었다. 내외 반지름을 모두 3배로 하고 공기대신 비유전률 9인 유전체 를 넣었을 경우의 정전용량은?

①	②

③ C0	④ 9C0

14. x＞0 인 영역에 ε1=3인 유전체, x＜0 인 영역에 ε2=5인 유전체가 있다. 유전률 ε2인 영역에서 전계 E=20ax+30ay-400az[V/m]일 때, 유전률 ε1인 영역에서의 전계 E1은 몇 [V/m]인가?

①

② 20ax+90ay-40az

③ 100ax+10ay-40az

④ 60ax+30ay-40az

15. 반지름 a인 접지 구도체의 중심에서 d(＞a)되는 점에 점전하 Q가 있을 때 영상전하 Q'의 크기는?

①	②

③	④

16. 전자파의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전파 Ex를 특성 임피던스로 나누면 자파 Hy가된다.

② 매질이 도전성을 갖지 않으면 전파 Ex와 자파 Hy는 동위상이 된다.

③ 전파 Ex와 자파 Hy의 진동방향은 진행 방향에 수평인 종파이다.

④ 전자파의 속도는 주파수와 무관하다.

17. 점전하 0.5 [C] 이 전계 E=3ax+5ay+8az[V/m] 중에서 속도 4ax+2ay+3az로 이동할 때 받는 힘은 몇 [N] 인가?

① 4.95	② 7.45

③ 9.95	④ 13.47

18. 그림과 같이 반지름 a인 무한길이 직선도선에 I인 전류가 도선 단면에 균일하게 흐르고 있다. 이 때 축으로부터 r(a＞r)인 거리에 있는 도선 내부의 점 P의 자계의 세기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① r에 비례한다.

② r에 반비례한다.

③ r2에 반비례한다.

④ r에 관계없이 항상 0이다.

19. C1, C2의 두 폐회로간의 상호인덕턴스를 구하는 노이만의 공식은?

①     ②

③     ④

20. 전계 E=i2e3xsin□5y-je3xcos5y+k3ze4z일 때, 점(x=0, y=0, z=0)에서의 발산은?

① 0	② 3

③ 6	④ 10

2과목전력공학

21. 우리나라에서 사용하는 공칭전압 22,000(22,000/38,000)에서 괄호안인(22,000/38,000)의 의미는?

① (선간전압/상전압)	② (비접지전압/접지전압)

③ (상전압/선간전압)	④ (접지전압/비접지전압)

22. 전선 및 계기구를 보호하기 위한 목적으로 전로 중 필요한 개소에는 과전류차단기를 시설하여야 하는데 다음 중 필요한 개소가 아닌 곳은?

① 인입구	② 간선의 전원측

③ 평형부하의 말단	④ 분기점

23. 반지름 16[mm]의 강심알루미늄 연선으로 구성된 완전 연가된 3상 1회선 송전선로가 있다. 각 상간의 등가 선간거리가 3,000[mm]라고 할 때, 이 선로의 작용인덕턴스는 약 몇[mH/km]인가?

① 0.8	② 1.1

③ 1.5	④ 1.8

24. 다음 중 감전 방지대책으로 적절하지 못한 것은?

① 회로 전압의 승압

② 누전차단기를 설치

③ 이중 절연 기기를 사용

④ 기계기구류의 외함을 접지

25. 다음 중 송전선로에서 이상전압이 가장 크게 발생하기 쉬운 경우는?

① 무부하 송전선로를 폐로하는 경우

② 무부하 송전선로를 개로하는 경우

③ 부하 송전선로를 폐로하는 경우

④ 부하 송전선로를 개로하는 경우

26. 발열량 5,000[kcal/kg]의 석탄을 사용하고 있는 기력발전소가 있다. 이 발전소의 종합 효율이 30[%]라면, 30억 [kWh]를 발생하는데 필요한 석탄량은 몇 톤 인가?

① 300,000	② 500,000

③ 860,000	④ 1,720,000

27. 전력계통의 주파수 변동은 주로 무엇의 변화에 기인하는가?

① 유효전력	② 무효전력

③ 계통전압	④ 계통 임피던스

28. 그림과 같이 수심이 5[m]인 수조가 있다. 이 수조의 측면에 미치는 수압 Po[kg/m2]는 얼마인가 ?

① 2,500	② 3,000

③ 3,500	④ 4,000

29. 그림의 F점에서 3상 단락고장이 생겼다. 발전기 쪽에서 본 3상 단락전류는 몇 [kA]가 되는가? (단, 154[kV] 송전선의 리액턴스는 1,000[MVA]를 기준으로 하여 2[%/km]이다.)

① 43.7	② 47.7

③ 53.7	④ 59.7

30. 한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

① 충전전류의 제한	② 접지전류의 제한

③ 누설전류의 제한	④ 단락전류의 제한

31. 계전기의 반한시 특성이란?

① 동작전류가 클수록 동작시간이 길어진다.

② 동작전류가 흐르는 순간에 동작한다.

③ 동작전류에 관계없이 동작시간은 일정하다.

④ 동작전류가 크면 동작시간은 짧아진다.

32. 전력계통의 과도안정도 향상 대책과 관련 없는 것은?

① 속응여자방식 채용	② 계통의 연계

③ 중간조상방식 채용	④ 빠른 역률 조정

33. 피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?

① 직류전압의 크기	② 충격파의 평균치

③ 충격파의 최대치	④ 충격파의 실효치

34. 전력용 콘덴서를 변전소에 설치할 때 직력리액터를 설치코자 한다. 직렬리액터의 용량을 결정하는 식은? (단, fo 는 전원의 기본주파수, C는 역률개선용 콘덴서의 용량, L은 직렬리액터의 용량임)

①  	②

③	④

35. 네트워크 배전방식의 장점이 아닌 것은?

① 정전이 적다.

② 전압변동이 적다.

③ 인축의 접촉사고가 적어진다.

④ 부하 증가에 대한 적응성이 크다.

36. 단로기에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

① 소호장치가 있어 아크를 소멸시킨다.

② 무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.

③ 배전용 단로기는 보통 디스컨넥팅 바로 개폐한다.

④ 회로의 분리 또는 계통의 접속 변경시 사용한다.

37. 가공지선에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 직격뇌에 대하여 특히 유효하며 탑 상부에 시설 하므로 뇌는 주로 가공지선에 내습한다.

② 가공지선 때문에 송전선로의 대지정전용량이 감소하므로 대지사이에 방전할 때 유도전압이 특히 커서 차폐 효과가 좋다.

③ 송전선의 지락시 지락전류의 일부가 가공지선에 흘러 차폐작용을 하므로 전자유도장해를 적게 할 수도 있다.

④ 유도뢰 서지에 대하여도 그 가설구간 전체에 사고방지의 효과가 있다.

38. 경간이 200[m]인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 몇 [m] 더 길게 하면 되는가? (단, 사용전선의 1[m]당 무게는 2[kg], 인장하중은 4,000[kg], 전선의 안전율은 2로 하고 풍압하중은 무시한다.)

① 1/2	② √2

③ 1/3	④ √3

39. 화력발전이 점유하는 비중이 수력발전에 비하여 대단히 큰 전력계통에서 수력발전의 운전방법으로 가장 적절한 것은?

① 일정출력운전	② 기저부하운전

③ 예비출력운전	④ 첨두부하운전

40. 3상 선로의 전압이 V[V]이고, P[W],역률 cos□θ인 부하에서 한 선의 저항이 R[Ω]이라면 이 3상 선로의 전체 전력손실은 몇 [W]가 되겠는가?

①	②

③	④

3과목전기기기

41. 다이오드를 사용한 정류회로에서 여러 개를 직렬로 연결하여 사용할 경우 얻는 효과는?

① 다이오드를 과전류로부터 보호

② 다이오드를 과전압으로부터 보호

③ 부하출력의 맥동률 감소

④ 전력공급의 증대

42. 15[kW] 3상유도 전동기의 기계손이 350[W] 전부하시의 슬립이 3[%]이다. 전부하시의 2차 동손[W]은?

① 275	② 395

③ 426	④ 475

43. 3상 권선형 유도 전동기의 전부하 슬립이 5[%], 2차 1상의 저항 0.5[Ω]이다. 이 전동기의 기동토크를 전부하 토크와 같도록 하려면 외부에서 2차에 삽입할 저항은 몇 [Ω]인가?

① 10	② 9.5

③ 9	④ 8.5

44. 직류기의 최대효율이 되는 경우는 어느 것인가?

① 고정손 = 부하손

② 기계손 = 전기자동손

③ 와류손 = 히스테리시스손

④ 전부하동손 = 철손

45. 단상 50[kVA] 1차 3300[V], 2차 210[V] 60[Hz] 1차 권회수 550, 철심의 유효단면적 150[cm2]의 변압기 철심의 자속밀도 [Wb/m2]는?

① 약 2.0	② 약 1.5

③ 약 1.2	④ 약 1.0

46. 보통 전기기계에서는 규소강판을 성충하여 사용하는 경우가 많다. 성충하는 이유는 다음 중 어느 것을 줄이기 위한 것인가?

① 히스테리시스손	② 와류손

③ 동손	④ 기계손

47. 동기 발전기의 돌발 단락 전류를 주로 제한하는 것은?

① 동기리액턴스	② 권선저항

③ 누설리액턴스	④ 동기임피던스

48. 보통 농형에 비하여 2중 농형 전동기의 특징인 것은?

① 최대 토크가 크다.	② 손실이 적다.

③ 기동 토크가 크다.	④ 슬립이 크다.

49. 동기 조상기를 부족 여자하면 다음 상수의 어떤 특성과 같은가?

① C	② R

③ L	④ 공진

50. 교류기에서 유기 기전력의 특정 고조파분을 제거하고 또 권선을 절약하기 위하여 자주 사용되는 권선법은?

① 전절권	② 분포권

③ 집중권	④ 단절권

51. 직류복권 발전기를 병렬 운전할 때, 반드시 필요한 것은?

① 과부하 계전기

② 균압모선

③ 용량이 같을 것

④ 외부특성 곡선이 일치할 것

52. 단상 유도전동기의 기동에 브러시를 필요로 하는 것은?

① 분사 기동형	② 반발 기동형

③ 콘덴서 분상 기동형	④ 세이딩 코일 기동형

53. 그림과 같은 정합변압기(matching transformer)가 있다. R2에 주어지는 전력이 최대가 되는 권선비 a는?

① 약 2	② 약 1.16

③ 약 2.16	④ 약 3.16

54. 동기 전동기의 전기자 반작용에 있어서 맞는 것은?

① 전압보다 90° 앞선 전류는 주자속을 감자한다.

② 전압보다 90° 느린 전류는 주자속을 감자한다.

③ 전압과 동상인 전류는 주자속을 감자한다.

④ 전압보다 90° 느린 전류는 주자속을 교차 자화한 다.

55. 그림과 같은 단상 전파제어회로의 전원 전압의 최대치가 2300[V]이다. 저항 2.3[Ω], 유도리액턴스가 2.3[Ω]인 부하에 전력을 공급하고자 한다. 제어범위는?

①	②

③	④

56. 교류ㆍ직류 양용전동기(Universal motor), 또는 만능 전동기라고 하는 전동기는?

① 단상반발 전동기.

② 3상직권 전동기.

③ 단상 직권정류자 전동기.

④ 3상 분권정류자 전동기.

57. 동기속도를 2배로 하였을 때 3상유도 전동기의 동기와트는 몇 배가 되는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 4

58. 3상 배전선에 접속된 V결선의 변압기에서 전부하시의 출력을 P[kVA]라 하면, 같은 변압기 한대를 증설하여 Δ결선하였을 때의 정격출력 [kVA]는?

① (3/2)P	② (2/√3)P

③ √3P	④ 2P

59. 변압기에서 역률 100[%]일 때의 전압 변동률 ε은 어떻게 표시되는가?

① % 저항 강하	② % 리액턴스 강하

③ % 써셉턴스 강하	④ % 임피던스 전압

60. 정격 출력시 부하손/고정손의 비는 2이고, 효율 0.8인 어느 발전기의 1/2 정격 출력시의 효율은?

① 0.7	② 0.75

③ 0.8	④ 0.83

4과목회로이론 및 제어공학

61. 전송 선로에서 무손실일 때, L=96[mH], C=0.6[μF]이면 특성 임피던스[Ω]는?

① 400	② 500

③ 600	④ 700

62. R-L직렬회로에서 주파수가 변할 때 임피턴스 궤적은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

① 4사분면 내의 직선	② 1사분면 내의 반원

③ 2사분면 내의 직선	④ 1사분면 내의 직선

63. 다음 회로의 4단자 정수는?

① A=1-2w2LC, B=jwL, C=j2wC, D=1

② A=2w2LC, B=jwC, C=j2w, D=1

③ A=1-2w2LC, B=jwL, C=j2C, D=0

④ A=2w2LC, B=jwL, C=j2wC, D=0

64. f(t)=te-3t 일 때 라플라스 변환은?

①	②

③	④

65. 대칭 5상 교류에서 선간 전압과 상 전압간의 위상차는?

① 27°	② 36°

③ 54°	④ 72°

66. 그림과 같은 회로에 t=0에서 S를 닫을 때의 방전 과도전류 i(t)[A]는?

①	②

③	④

67. 그림의 사다리꼴 회로에서 부하전압 VL의 크기 [V]는?

① 3	② 3.25

③ 4	④ 4.15

68. 그림과 같은 회로에서 E1과□E2는 각각 100[V]이면서 60°의 위상차가 있다. 유도 리액턴스의 단자전압은? (단,□R=10[Ω], XL=30[Ω]임)

① 164[V]	② 174[V]

③ 200[V]	④ 150[V]

69. R=10[Ω], L=10[mH], C=1[μF]인 직렬회로에 100[V] 전압을 가했을 때 공진의 첨예도 Q는 얼마인가?

① 1000	② 100

③ 10	④ 1

70. 비정현파를 구성하는 일반적인 성분이 아닌 것은?

① 기본파	② 고조파

③ 직류분	④ 삼각파

71. ω가 0에서 ∞까지 변화하였을때 G(jw)의 크기와 위상각을 극좌표에 그린 것으로 이 궤적을 표시하는 선도는?

① 근궤적도	② 나이퀴스트선도

③ 니콜스선도	④ 보오드선도

72. 다음의 설명 중 틀린 것은?

① 최소위상 함수는 양의 위상여유이면 안정하다.

② 최소위상 함수는 위상여유가 0이면 임계안정하다.

③ 최소위상 함수의 상대안정도는 위상각의 증가와 함께 작아진다.

④ 이득 교차 주파수는 진폭비가 1이 되는 주파수이다.

73. G(jw)=j0.1w에서 w=0.01[rad/sec] 일 때, 계의 이득[dB]은 얼마인가?

① -100	② -80

③ -60	④ -40

74. 루스 후르비쯔 판별법에서 F(s)=s3+4s2+2s+K=0에서 시스템이 안정하기 위한 K의 범위를 구하시오.

① 0＜K＜8	② -8＜K＜0

③ 1＜K＜8	④ -1＜K＜8

75. 응답이 최종값의 10[%]에서 90[%]까지 되는데 요하는 시간은?

① 상승시간(rise time)

② 지연시간(delay time)

③ 응답시간(response time)

④ 정정시간(settling time)

76. 다음과 같이 정의된 신호를 z변환하면?

① 1	②

③	④

77. 특성방정식이 실수계수를 갖는 S의 유리함수일 때 근궤적은 무슨 축에 대하여 대칭인가?

① 실수축	② 허수축

③ 대상축이 없다.	④ 원점

78. 논리식 중 다른 값을 나타내는 논리식은?

①	②

③	④

79. 계의 이득 여유는 보드 선도에서 위상곡선이 ( )의 점에서의 이득값이 된다. ( )에 알맞은 것은?

① 90°	② 180°

③ -90°	④ -180°

80. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① S평면의 우측면은 Z평면의 원점에 중심을 둔 단위원 내부로 사상된다.

② Z/(Z-1)에 대응되는 라플라스 변환함수는 1/S이다.

③ Z/(Z-e-aT)에 대응되는 시간함수는 e-aT이다.

④ e(t)의 초기값은 e(t)의 Z변환을 E(z)라 할 때 □이다.

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 아크용접장치의 용접변압기에서 용접 전극에 이르는 부분에 사용할 수 없는 전선은?

① 2종 캡타이어케이블	② 3종 캡타이어케이블

③ 용접용 케이블	④ 비닐캡타이어케이블

82. 전원 측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격전류가 몇 [A] 이하의 것이면 이 전로에 접속하는 단상 전동기에는 과부하 보호장치를 생략할 수 있는가?

① 15	② 20

③ 30	④ 50

83. 전로의 절연 원칙에 따라 대지로부터 반드시 절연하여야 하는 것은?

① 전로의 중성점에 접지공사를 하는 경우의 접지점

② 계기용변성기의 2차측 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점

③ 저압 가공전선로에 접속되는 변압기

④ 시험용 변압기

84. 직류귀선의 궤도 근접부분이 금속제 지중관로와 1[km] 안에 접근하는 경우 금속제 지중관로에 대한 전식작용의 장해를 방지하기 위한 귀선의 시설방법으로 옳은 것은?

① 귀선은 정극성으로 할 것

② 귀선용 궤조의 이음매 저항을 합친 값은 그 구간의 궤조 자체의 저항의 30[%] 이하로 유지할것

③ 귀성용 궤조는 특수한 곳 이외에는 길이 50[m] 이상이 되도록 연속하여 용접할 것

④ 귀선의 궤도 근접부분에 1년간의 평균전류가 통할 때에 생기는 전위차는 그 구간안의 어느 두점 사이에서도 2[V] 이하일 것

85. 철도ㆍ궤도 또는 자동차도의 전용 터널안의 터널내 전선로의 시설방법으로 틀린 것은?

① 저압전선으로 지름 2.0[mm]의 경동선을 사용하였다.

② 고압전선은 케이블 공사로 하였다.

③ 저압전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 궤조면상 또는 노면상 2.5[m] 이상으로 하였다.

④ 저압전선을 가요전선관공사에 의하여 시설하였다.

86. 무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동 전선은 사용전압이 몇 [V]이어야 하는가?

① 60	② 110

③ 220	④ 400

87. 특별고압 가공전선로에 사용되는 B종 철주 중각도형은 전선로 중 최소 몇 도를 넘는 수평 각도를 이루는 곳에 사용되는가?

① 3	② 5

③ 8	④ 10

88. 일반 주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시공되어 있었다. 잘못 시공된 것은?

① 욕실의 전등으로 방습 형광등이 시설되어 있다.

② 단상 3선식 인입개폐기의 중성선에 동판이 접속되어 있었다.

③ 합성수지관공사의 관의 지지점간의 거리가 2[m]로 되어 있었다.

④ 금속관공사로 시공하였고 IV전선을 사용하였다.

89. 방전등용 안정기로부터 방전관까지의 전로를 무엇이라고 하는가?

① 소세력회로	② 관등회로

③ 급전선로	④ 약전류 전선로

90. 시가지에 시설하는 통신선은 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하여서는 아니된다. 그러나 통신선이 지름 몇 [mm] 이상의 절연전선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 절연효력이 있는 것이면 시설이 가능한가?

① 4	② 4.5

③ 5	④ 5.5

91. 욕탕의 양단에 판상의 전극을 성치하고, 그 전극 상호간에 미약한 교류전압을 가하여 입욕자에게 전기적 자극을 주는 전기욕기의 전원 변압기 2차측 전로의 사용전압은 몇 [v] 이하인 것을 사용하여야 하는가?

① 5	② 10

③ 30	④ 60

92. 가공 접지선을 써서 제2종 접지공사를 하는 경우 변압기의 시설 장소로부터 몇 [m] 까지 떼어 놓을 수 있는가?

① 50	② 100

③ 150	④ 200

93. 154[kV] 가공전선을 지지하는 애자장치의 50[%] 충격섬락전압 값이 그 전선의 근접한 다른 부분을 지지하는 애자장치의 값의 몇[%] 이상이고, 또한 위험의 우려가 없도록 하면 시가지 기타 인가가 밀집하는 지역에 시설하여도 되는가?

① 100	② 105

③ 110	④ 115

94. 고압 가공인입선 등을 다음과 같이 시설하였다. 시설 방법이 옳지 않은 것은?

① 고압 가공인입선 아래에 위험표시를 하고 지표상 3.5[m] 높이에 시설하였다.

② 전선은 5[mm]의 경동선을 사용하였다.

③ 애자사용공사로 시설하였다.

④ 15[m] 떨어진 다른 수용기에 고압 연접인입선을 시설하였다.

95. 다음의 공사에 의한 저압 옥내배선중 사용되는 전선이 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사는?

① 합성 수지관 공사	② 금속관 공사

③ 버스 덕트 공사	④ 플로어 덕트 공사

96. 차량, 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소에 지중 전선을 직접 매설식에 의하여 매설하는 경우에는 매설 깊이를 몇 [cm] 이상으로 하여야 하는가?

① 40	② 60

③ 80	④ 100

97. 빙설이 많은 지방이고 인가가 많이 연접된 장소에 시설하는 가공전선로의 구성재 중 병종풍압 하중의 적용을 할 수 없는 것은?

① 저압 또는 고압가공 전선로의 가섭선

② 저압 또는 고압 가공 전선로의 지지물

③ 35,000[V] 이하의 전선에 특별고압 절연전선을 사용하는 특별고압 가공전선로의 지지물

④ 35,000[V] 이상인 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 가공전선

98. 저압의 전선로 중 절연부분의 전선과대지간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 몇 분의 1을 넘지 아니하도록 유지하여야 하는가?

① 1,000	② 2,000

③ 3,000	④ 5,000

99. 고압 지중전선이 지중 약전류 전선 등과 접근하여 이격거리가 몇 [cm] 이하인 때에는 양 전선 사이에 견고한 내화성의 격벽을 설치하는 경우 이외에는 지중전선을 견고한 불연성 또는 난연성의 관에 넣어 그 관이 지중 약전류 전선 등과 직접 접촉되지 않도록 하여야 하는가?

① 15	② 20

③ 25	④ 30

100. 풀용 수중조명등에 사용되는 절연변압기의 2차측 전로의 사용전압이 몇 [V]를 넘는 경우에 그 전로에 지기가 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 하는가?

① 30	② 60

③ 150	④ 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	④	②	③	②	②	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	①	④	③	①	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	②	①	②	④	①	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	③	③	①	②	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	①	②	②	③	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	①	④	③	②	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	①	①	③	①	①	①	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	①	①	①	①	④	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	③	④	①	④	①	③	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	②	④	③	②	④	②	④	①