1과목전기자기학

전기기사                ▣ 2007년 05월 13일 필기 기출문제 ▣

1. 자유공간 내의 고유 임피던스는? (단, μ0 : 진공의 투자율, ε0 : 진공의 유전율이다.)

① 	②

③ 	④

2. 이론방정식의 형태로 나타낸 맥스웰의 전자계 기초방정식에 해당되는 것은?

①

②

③

④

3. 그림과 같이 반지름 a인 무한장 평행도체 A, B가 간격 d로 놓여 있고, 단위길이당 각각 ＋λ, -λ의 전하가 균일하게 분포되어 있다. A, B 도체간의 전위치는 몇 [V]인가? (단, d≫a이다.)

① 	②

③ 	④

4. 유전체의 분극힘이 x일 때 분극벡터 P=xE의 관계가 있다고 한다. 비유전률 4인 유전체의 분극률은 진공의 유전율 ε0의 몇 배인가?

① 1	② 3

③ 9	④ 12

5. 어떤 막대철심이 있다. 단면적이 0.5[m2], 길이가 0.8[m], 비투자율이 20이다. 이 철심의 자기저항은 약 몇 [AT/Wb]인가?

① 2.56×104	② 3.63×104

③ 4.45×104	④ 6.37×104

6. 길이 1[m]인 철심(μr=1000)의 자기회로에 1[㎜]의 공극이 생겼다면 전체의 자기저항은 약 몇 배로 증가되는가? (단, 각 부의 단면적은 일정하다.)

① 1.5	② 2

③ 2.5	④ 3

7. 자유공간 중에서 점 P(2, -4, 5)가 도체면상에 있으며 이 점에서 전계 E=3ax-6ay＋2az[V/m]이다. 도체면에 법선성분 En 및 접선성분 Et의 크기는 몇 [V/m]인가?

① En=3, Et=-6	② En=7, Et=0

③ En=2, Et=3	④ En=-6, Et=0

8. 반지름 50[㎝]의 서로 나란한 두 원형 코일(헤롬홀쯔 코일)을 1[㎜]간격으로 동축상에 평행 배치한 후 각 코일에 100[A]의 전류가 같은 방향으로 흐를 때 코일 상호간에 작용하는 인력은 몇 [N]정도 되는가?

① 3.14	② 6.28

③ 31.4	④ 62.8

9. 비유전율이 4인 매장에서 주파수 100[MHz]인 전자파의 파장은 몇 [m]인가?

① 1.5	② 2

③ 3	④ 4

10. 반지름이 ɑ[m]이고 단위길이에 대한 권수가 n인 무한장 솔레노이드의 단위 길이당의 자기인덕턴스는 몇 [H/m]인가?

① μπɑ2n2	② μπɑn

③ (ɑn)/(2μπ)	④ 4μπɑ2n2

11. 그림과 같이q 1=6×10-8[C], q2=-12×10-8[C]의 두 전하가 서로 10[㎝]떨어져 있을 때 전계세기가 0이 되는 점은?

① q1과 q2의 연상선상 q1으로부터 왼쪽으로 24.1[㎝]지점이다.

② q1과 q2의 연상선상 q1으로부터 왼쪽으로 14.1[㎝]지점이다.

③ q1과 q2의 연상선상 q2으로부터 왼쪽으로 24.1[㎝]지점이다.

④ q1과 q2의 연상선상 q2으로부터 왼쪽으로 14.1[㎝]지점이다.

12. π[A]가 흐르고 있는 무한장 직선 도체로부터 수직으로 10[㎝]떨어진 점의 자계의 세기는 몇 [A/m]인가?

① 0.05	② 0.5

③ 5	④ 10

13. 면적 A[m2], 간격 d[m]인 평행판콘덴서의 전극판에 비유전률 ℇr인 유전체를 가득히 채웠을 때, 전극판 간에 V[V]를 가하면 전극판을 떼어내는데 필요한 힘은 몇 [N]인가?

① 	②

③ 	④

14. 그림과 같이 정전용량이 C0[F]가 되는 평행판 공기콘덴서에 판면적의 1/2되는 공간에 비유전률이 ℇs인 유전체를 채웠을 때 정전용량은 몇 F인가?

① 	②

③ 	④ C0

15. 반지름이 10[㎝]인 접지 구도체의 중심으로부터 1[m] 떨어진 거리에 한 개의 전자를 놓았다. 접지구도체에 유도된 총전하량은 몇 [C]인가?

① -1.6×10-20	② -1.6×10-21

③ 1.6×10-20	④ 1.6×10-21

16. 다음 중 자기유도계수(self inductance)를 구하는 방법이 아닌 것은?

① 자기에너지법

② 자속쇄교법

③ 벡터포텐셜법(Vector Potential Method)

④ 스칼라포텐셜법(Scalar Potential Method)

17. 다음 중 정상자계(시불변자계)의 원천이 아닌 것은?

① 도선을 흐르는 직류전류

② 영구자석

③ 가속도를 가지고 이동하는 전하

④ 일정한 속도로 회전하는 대전원반(帶電圓盤)

18. 다음 중 정전계와 정자계의 대응관계가 성립되는 것은?

①

②

③

④

19. 다음 중 전계의 세기를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① 선전하에 의한 전계 :

② 점전하에 의한 전계 :

③ 구전하에 의한 전계 :

④ 전기 쌍극자에 의한 전계 :

20. 무한 평면도체에서 r[m] 떨어진 곳에 ρ[C/m]의 전하분포를 갖는 직선도체를 놓았을 때 직선도체가 받는 힘의 크기[N/m]는? (단, 공간의 유전율은 ℇ0이다.)

① 	②

③ 	④

2과목전력공학

21. 전력원선도의 가로축과 세로축을 나타내는 것은?

① 전압과 전류	② 전압과 전력

③ 전류와 전력	④ 유효전력과 무효전력

22. 조정지 용량 100,000[m3], 유효낙차 100[m]인 수력발전소가 있다. 조정지의 전 용량을 사용하여 발생될 수 있는 전력량은 약 몇 [kWh]인가? (단, 수차 및 발전기의 종합효율을 75[%]로 하고 유효낙차는 거의 일정하다고 본다.)

① 20000	② 25000

③ 30000	④ 50000

23. 재점호가 가장 일어나기 쉬운 차단전류는?

① 동상(同相)전류	② 지상전류

③ 진상전류	④ 단락전류

24. 차단기의 정격 차단시간은?

① 가동접촉자의 동작시간부터 소호까지의 시간

② 고장 발생부터 소호까지의 시간

③ 가동 접촉자의 개극부터 소호까지의 시간

④ 트립코일 여자부터 소호까지의 시간

25. 3상 배전선로의 밀단에 지상역률 80%, 160[kW]인 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 전력용 콘덴서를 접속하여 선로 손실을 최소가 되게 하려면 전력용 콘덴서의 용량은 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)

① 100	② 120

③ 160	④ 200

26. 송전계통에서 절연 협조의 기본이 되는 사항은?

① 애자의 섬락전압

② 권선의 절연내력

③ 피뢰기의 제한전압

④ 변압기 붓싱의 섬락전압

27. 모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

① 전류차동 보호방식	② 방향거리 계전방식

③ 위상 비교방식	④ 선택접지 계전방식

28. 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?

① 선간거리를 증가시킨다.

② 전선의 높이를 가급적 낮게 한다.

③ 선로의 절연을 강화 한다.

④ 복도체를 사용한다.

29. 가공지선을 설치하는 목적이 아닌 것은?

① 뇌해 방지	② 정전 차폐효과

③ 전자 차폐 효과	④ 코로나의 방생방지

30. 전선의 반지름 r[m], 소도체간의 거리 ℓ[m], 선간 거리 D[m]인 복도체의 인덕턴스 L은 L=0.4605 P＋0.25[mH/km]이다. 이 식에서 P에 해당되는 값은?

① 	②

③ 	④

31. 기력발전소에서 1톤의 석탄으로 발생할 수 있는 전력량은 약 몇 [kWh]인가? (단, 석탄의 발열량은 5500[kcal/kg]이고 발전소 효율을 33[%]로 한다.)

① 1860	② 2110

③ 2580	④ 2840

32. 다음 중 지락사고의 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지방식은?

① 소호리액터접지식	② 고저항접지식

③ 비접지식	④ 직접접지식

33. 그림과 같은 3상 송전계통에서 송전단 전압은 3300[V]이다. 지금 1점 P에서 3상 단락사고가 발생했다면 발전기에 흐르는 단락전류는 약 몇 [A]가 되는가?

① 320	② 330

③ 380	④ 410

34. 원자력발전소에서 원자로의 냉각재가 갖추어야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

① 중성자의 흡수 단면적이 클 것

② 유도 방사능이 적을 것

③ 비열이 클 것

④ 열전도율이 클 것

35. 22[kV], 60[Hz] 1회선의 3상송전선에서 무부하 충전전류를 구하면 약 몇 [A]인가? (단, 송전선의 길이는 20[km]이고, 1선 1[km]당 정전용량은 0.5[μF]이다.)

① 12	② 24

③ 36	④ 48

36. 증식비가 1보다 큰 원자로는?

① 흑연로	② 중수로

③ 고속증식로	④ 경수로

37. 유효낙차 90[m], 출력 103000[kW], 비속도(특유속도) 210[m·kW]인 수차의 회전속도는 약 몇 [rpm]인가?

① 150	② 180

③ 210	④ 240

38. 저압뱅킹배전방식에서 캐스케이딩(cascading) 현상이란?

① 저압선이나 변압기에 고장이 생기면 자동적으로 고장이 제거되는 현상

② 변압기의 부하배분이 균일하지 못한 현상

③ 저압선의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상

④ 전압동요가 적은 현상

39. 그림과 같은 수용설비용량과 수용률을 갖는 부하의 부등률이 1.5이다. 평균부하 역률을 75%라 하면 변압기 용량은 약 몇 [kVA]인가?

① 45	② 30

③ 20	④ 15

40. 154[kV] 송전선로의 전압을 345[kV]로 승압하고 같은 손실율로 송전한다고 가정하면 송전전력은 승압전의 약 몇 배 정도 되겠는가?

① 2	② 3

③ 4	④ 5

3과목전기기기

41. 3상 전압조정기의 원리는 어느 것을 응용한 것인가?

① 3상 동기 발전기	② 3상 변압기

③ 3상 유도 전동기	④ 3상 교류자 전동기

42. 4극 고정자 홈수 48인 3상 유도전동기의 홈 간격을 전기각으로 표시하면 어떻게 되는가?

① 3.75°	② 7.5°

③ 15°	④ 30°

43. 3000[V], 60[Hz], 8극 100[kW]의 3상 유도 전동기가 있다. 전부하에서 2차 구리손이 3[kW], 기계손이 2[kW]이라면 전부하 회전수는 약 몇 [rpm]인가?

① 498	② 593

③ 874	④ 984

44. 직류발전기에서 회전속도가 빨라지면 정류가 힘드는 이유는?

① 리액턴스 전압이 커지기 때문에

② 정류 자속이 감소하기 때문에

③ 브러시 접촉저항이 커지기 때문에

④ 정류 주기가 길어지기 때문에

45. 효율 80[%], 출력 10[kW]인 직류발전기의 고정손실이 1300[W]라 한다. 이 때 발전기의 가변손실은 몇 [W]인가?

① 1000	② 1200

③ 1500	④ 2500

46. 직류기의 철손에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 철손에는 풍손과 와전류손 및 저항손이 있다.

② 전기자 철심에는 철손을 작게 하기 위하여 규소강판을 사용한다.

③ 철에 규소를 넣게 되면 히스테리시스손이 감소한다.

④ 철에 규소를 넣게 되면 전기 저항이 증가하고 와전류손이 감소한다.

47. 변압기에서 콘서베이터의 용도는?

① 통풍장치	② 변압유의 열화방지

③ 강제순환	④ 코로나 방지

48. 동기 전동기의 진상 전류는 어떤 작용을 하는가?

① 증자작용	② 감자작용

③ 교차 자화 작용	④ 아무 작용도 없음

49. 동기발전기에서 자기여자 방지법이 되지 않는 것은?

① 전기자 반작용이 적고 단락비가 큰 발전기를 사용한다.

② 발전기를 여러 대 병렬로 사용한다.

③ 송전선 말단에 리액터나 변압기를 사용한다.

④ 송전선 말단에 동기조상기을 접속하고 계자권선에 과여자한다.

50. 권수비가 70인 단상변압기의 전부하 2차 전압은 200[V], 전압변동률이 4[%]일 때 무부하시 1차 단자 전압은 몇 [V]인가?

① 11670	② 121360

③ 13261	④ 14560

51. 다음 중 권선형 유도전동기의 기동법은 어느 것인가?

① 분산기동법	② 반발기동법

③ 콘덴서 기동법	④ 2차 저항기동법

52. 사이클로 컨버터를 가장 올바르게 설명한 것은?

① 게이트 제어 소자이다.

② 실리콘 단방향성 소자이다.

③ 교류 전력의 주파수를 변환하는 장치이다.

④ 교류제어 소자이다.

53. 단상 변압기를 병렬 운전하는 경우 부하 분담을 용량에 비례시키는 조건 중에서 틀린 것은?

① 정격전압과 변압비가 같을 것

② 각 변위가 다를 것

③ %임피던스 강하가 같은 것

④ 극성이 같을 것

54. 송전 계통에 접속한 무부하의 동기 전동기를 동기조상기라 한다. 이때 동기 조상기의 계자를 과여자로 해서 운전할 경우 옳지 않은 것은?

① 콘덴서로 작용한다.

② 위상이 뒤진 전류가 흐른다.

③ 송전선의 역률을 좋게 한다.

④ 송전선의 전압강하를 감소시킨다.

55. 유도전동기의 2차 회로에 2차 주파수와 같은 주파수로 적당한 크기와 위상 전압을 외부에 가하는 속도 제어법은?

① 1차 전압 제어	② 극수 변환 제어

③ 2차 저항 제어	④ 2차 여자 제어

56. 변압기의 철손과 동손을 측정할 수 있는 시험은?

① 무부하시험, 단락시험	② 부하시험, 유도시험

③ 무부하시험, 절연내력시험	④ 단락시험, 극성시험

57. 10[kVA], 2000/100[V] 변압기의 1차 환산 등가 임피던스가 6＋j8[Ω]일 때 % 리액턴스 강하는 몇 [%]인가?

① 1.5	② 2

③ 5	④ 10

58. 3상 유도전동기의 특성에서 비례추이 하지 않는 것은?

① 2차 전류	② 1차 전류

③ 역률	④ 출력

59. 다음 중 2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

① SCR	② SSS

③ SCS	④ TRIAC

60. 다음 중 DC서보모터의 회전 전기자 구조가 아닌 것은?

① 슬롯(Slot)이 있는 전기자

② 철심이 있고 슬롯(Slot)이 없는 전기자

③ 철심이 없는 평판상 프린트 코일형

④ 전기자 권선이 없는 돌극형

4과목회로이론 및 제어공학

61. 그림과 같은 회로에서 2[Ω]의 단자 전압은 몇 [V]인가?

① 3	② 4

③ 6	④ 8

62. 대칭 3상 Y결선 부하에서 각상의 임피던스가 Z=12＋j16[Ω]이고, 부하전류가 10[A]일 때 이 부하의 선간전압은 약 몇 [V]인가?

① 235.7	② 346.4

③ 456.4	④ 524.7

63. 기본파의 40[%]인 제3고조파와 30[%]인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형률은 얼마인가?

① 0.3	② 0.5

③ 0.7	④ 0.9

64. 3상 불평형 전압에서 역상전압이 25[V]이고, 정상전압이 100[V], 영상전압이 10[V]라 할 때, 전압의 불평형율은 얼마인가?

① 0.25	② 0.4

③ 4	④ 10

65. R=5[Ω], L=20[mH] 및 가변 콘덴서 C로 구성된 RLC직렬 회로에 주파수 1000[Hz]인 교류를 가한 다음 C를 가변시켜 직렬 공진시킬 때 C의 값은 약 몇 [μF]인가?

① 1.27	② 2.54

③ 3.52	④ 4.99

66. 4단자망의 파라미터 정수에 관한 서술 중 잘못된 것은?

① ABCD 파라미터 중 A 및 D는 차원(dimension)이 없다.

② h 파라미터 중 h12 및 h21은 차원이 없다.

③ ABCD 파라미터 중 B는 어드미턴스, C는 임피던스의 차원을 갖는다.

④ h 파라미터 중 h11은 임피던스, h22는 어드미턴스의 차원을 갖는다.

67. 그림의 정전용량 C[F]를 충전한 후 스위치 S를 닫아 이것을 방전하는 경우의 과도 전류는? (단, 회로에는 저항이 없다.)

① 불변의 진동전류

② 감쇠하는 전류

③ 감쇠하는 진동전류

④ 일정치까지 증가한 후 감쇠하는 전류

68. 그림과 같은 회로의 전달함수 E0(s)/Ei(s)는?

① 	②

③ 	④

69. sinωt의 라플라스 변환은?

① 	②

③ 	④

70. 분포 정수 회로에서 선로 정수가 R, L, C, G이고 무왜 조건이 RC=GL과 같은 관계가 성립될 때 선로의 특성 임피던스 Zo는?

① 	②

③ 	④

71. 그림과 같은 회로의 출력 Z는 어떻게 표현되는가?

①

②

③

④

72. z-변환함수 z/(z-e-at)에 대응되는 라플라스 변환 함수는?

① 1/(s＋a)2	② 1/(1-e-Ts)

③ a/s(s＋a)	④ 1/(s＋a)

73. 다음 그림의 신호흐름 선도에서 C/R는?

① 	②

③ 	④

74. 상태방정식 X=Ax(t)＋Bu(t)에서 일 때 특성 방정식의 근은?

① -2, -3	② -1, -2

③ -1, -3	④ 1, -3

75. 특성 방정식 s4＋2s3＋5s2＋4s＋2=0으로 주어졌을 때 이것을 후르비쯔(Hurwitz)의 안정 조건으로 판별하면 이 계는 어떻게 되는가?

① 안정	② 불안정

③ 조건부 안정	④ 임계상태

76. 1차 요소 G(s)=1/(1＋Ts)인 제어계의 절점 주파수에서 이득은 약 몇 [dB]인가?

① -5	② -4

③ -3	④ -2

77. 기준 입력과 주궤환량과의 차로서, 제어계의 동작을 일으키는 원인이 되는 신호는?

① 조작신호	② 동작신호

③ 주궤한 신호	④ 기준 입력 신호

78. 그림과 같은 회로망은 어떤 보상기로 사용할 수 있는가? (단, 1≪R1C인 경우로 한다.)

① 진상보상기	② 지상보상기

③ 지·진상보상기	④ 진·지상보상기

79. 샘플러의 주기를 T라 할 때 s평면상의 모든 점은 식 z=esT에 의하여 z평면상에 사상 된다. s평면의 좌반평면상의 모든 점은 z평면상 단위원의 어느 부분으로 사상되는가?

① 내점	② 외점

③ 원주상의 점	④ Z평면 전체

80. 과도 응답이 소멸되는 정도를 나타내는 감쇠비(decay ratio)는?

① 최대오버슈트/제2오버슈트

② 제3오버슈트/제2오버슈트

③ 제2오버슈트/최대오버슈트

④ 제2오버슈트/제3오버슈트

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 옥내에 시설하는 고압의 이동전선의 종류로 알맞은 것은?

① 600볼트 비닐절연전선

② 비닐 캡타이어 케이블

③ 600볼트 고무절연전선

④ 고압용의 제3종 클로로프렌 캡타이어 케이블

82. 저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 자동차단기의 정격감도전류가 100[mA]인 경우 제3종 접지공사의 접지저항값은 몇 [Ω]이하로 하여야 하는가? (단, 전기적 위험도가 높은 장소인 경우이다.)

① 50	② 100

③ 150	④ 200

83. 고압 가공전선의 높이는 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 레일면상 및 [m] 이상이어야 하는가?

① 5	② 5.5

③ 6	④ 6.5

84. 6000[V] 가공전선과 안테나 접근하여 시설될 때 전선과 안테나와의 수평이격거리는 몇 [㎝]이상이어야 하는가? (단, 가공전선에는 케이블을 사용하지 않는다고 한다.)

① 40	② 60

③ 80	④ 100

85. 다음 중 가공전선로의 지지물에 지선을 시설할 때 옳은 방법은?

① 지선의 안전율을 2.0으로 하였다.

② 소선은 최소 2가닥 이상의 연선을 사용하였다.

③ 지중의 부분 및 지표상 20[㎝]까지의 부분은 아연도금 철봉 등 내부식성 재료를 사용하였다.

④ 도로를 횡단하는 곳의 지선의 높이는 지표상 5[m]로 하였다.

86. 특별고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선 중 옥내에 시설하는 부분은 몇 [V]이상의 저압 옥내 배선의 규정에 준하여 시설하도록 하고 있는가?

① 150	② 300

③ 380	④ 400

87. 금속 덕트 공사에 의한 저압 옥내 배선 공사 중 적합하지 않은 것은?

① 금속 덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계가 덕트의 내부 단면적의 20[%]이하가 되게 하여야 한다.

② 덕트 상호간은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.

③ 덕트를 조명재에 붙이는 경우에는 덕트의 지지점 간 거리를 8[m] 이하로 하여야 한다.

④ 저압 옥내배선의 사용전압이 400[V] 미만인 경우 덕트에 제3종 접지공사를 하여야 한다.

88. 직류식 전기철도에서 배류선은 상승부분 중 지표상 몇 [m]미만의 부분에 대하여는 절연전선, 캡타이어케이블 또는 케이블을 사용하고, 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 시설하여야 하는가?

① 2.0	② 2.5

③ 3.0	④ 3.5

89. 직류 귀선은 궤도근접 부분이 금속제 지중관로와 접근하거나 교차하는 경우에 전식방지를 위해 이격거리는 몇 [m]이상이어야 하는가?

① 1	② 1.5

③ 2	④ 2.5

90. 다음 중 지중전선로의 전선으로 사용되는 것은?

① 절연전선	② 강심알루미늄선

③ 나경동선	④ 케이블

91. 특별고압 배전용변압기의 특별고압측에 반드시 시설하여야 하는 것은?

① 변성기 및 변류기	② 변류기 및 조상기

③ 개폐기 및 리액터	④ 개폐기 및 과전류 차단기

92. 저고압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외)을 병가하는 방법 중 옳지 않은 것은?

① 저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 저압 가공전선을 아래에 둔다.

② 저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 시설하는 경우 별개의 완금류에 시설해야 한다.

③ 저압 가공전선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 50[㎝]이상이어야 한다.

④ 저압 가공 인입선을 분기하기 위한 목적으로 저압가공전선을 고압용의 완금류에 시설할 수 없다.

93. 출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 2차측 전로의 사용전압이 몇[V] 이하인 절연변압기 이어야 하는가?

① 40	② 60

③ 80	④ 100

94. 저압의 전선로 중 절연 부분의 전선과 대지간의 절연 저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 유지하여야 하는가?

① 1/1000	② 1/2000

③ 1/3000	④ 1/4000

95. 3.3[kV]용 계기용변성기의 2차측 전로의 접지공사는?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별제3종 접지공사

96. 가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1[m2]에 대한 풍압의 기준이 잘못된 것은?

① 목주588 Pa

② 원형 철주588 Pa

③ 원형 철근콘크리트주882 Pa

④ 강관으로 구성(단주는 제외)된 철탑1255 Pa

97. 154[kV]가공전선이 도로와 제2차 접근상태로 시설되는 경우 가공전선 중 도로 등에서 수평거리 3[m] 미만으로 시설되는 부분의 길이가 연속하여 100[m] 이하이고 또한 1경간 안에서의 그 부분의 길이의 합계가 몇 [m]이하이어야 하는가?

① 100	② 110

③ 120	④ 130

98. 발전소에는 필요한 계측장치를 시설해야 한다. 다음 중 시설을 생략해도 되는 계측장치는?

① 발전기의 전압 및 전류 계측장치

② 주요 변압기의 역률 계측장치

③ 발전기의 고정자 온도 계측장치

④ 특별 고압용 변압기의 온도 계측장치

99. 154[kV]가공 전선로를 시가지에 시설하는 경우 특별고압 가공전선에 지락 또는 단락이 생기면 몇 초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 5

100. 정격전류가 20[A]와 40[A]인 전동기와 정격전류 10[A]인 전열기 5대에 전기를 공급하는 단상 220[V] 저압 간선이 있다. 간선의 최소 허용전류는 몇 [A]인가?

① 100	② 116

③ 130	④ 146

:
:
:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	②	④	②	②	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	①	①	③	④	③	③	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	④	②	③	④	④	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	①	④	③	②	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	①	②	①	②	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	②	④	①	②	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	①	①	③	①	②	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	②	②	①	③	②	①	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	④	③	④	④	③	②	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	②	②	③	③	①	②	①	②