1과목전기자기학

전기기사                ▣ 2018년 08월 19일 필기 기출문제 ▣

1. 전계 E의 x, y, z 성분을 Ex, Ey, Ez라 할 때 divE는?

①

②

③

④

2. 동심 구형 콘덴서의 내외 반지름을 각각 5배로 증가시키면 정전용량은 몇 배로 증가하는가?

① 5	② 10

③ 15	④ 20

3. 자성체 경계면에 전류가 없을 때의 경계조건으로 틀린 것은?

① 자계 H의 접선성분 H1T=H2T

② 자속밀도 B의 법선성분 B1N=B2N

③ 경계면에서 자력선의 굴절 (tanθ1/tanθ2) = (μ1/μ2)

④ 전속밀도 D의 법선성분 D1N=D2N=(μ2/μ1)

4. 도체나 반도체에 전류를 흘리고 이것과 직각방향으로 자계를 가하면 이 두 방향과 직각방향으로 기전력이 생기는 현상을 무엇이라 하는가?

① 홀 효과	② 핀치 효과

③ 볼타 효과	④ 압전 효과

5. 판자석의 세기가 0.01Wb/m, 반지름이 5cm인 원형 판자석이 있다. 자석의 중심에서 축상 10cm인 점에서의 자위의 세기는 몇 AT 인가?

① 100	② 175

③ 370	④ 420

6. 평면도체 표면에서 d[m] 거리에 점전하 Q[C]이 있을 때 이 전하를 무한원점까지 운반하는데 필요한 일[J]은?

① Q2 / 4πε0d   	② Q2 / 8πε0d

③ Q2 / 16πε0d   	④ Q2 / 32πε0d

7. 유전율 ε, 전계의 세기 E인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?

① E / 2ε   	② εE / 2

③ εE2 / 2   	④ ε2E2 / 2

8. 길이 l[m], 지름 d[m]인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 J[Wb/m2]인 경우 원통 양단에서의 전자극의 세기[Wb]는?

① πd2J	② πdJ

③ 4J / πd2	④ πd2J / 4

9. 자기인덕턴스 L1, L2와 상호인덕턴스 M사이의 결합계수는? (단, 단위는 H이다.)

①    	②

③    	④

10. 진공 중에서 선전하 밀도 ρㅣ=6×10-8C/m인 무한히 긴 직선상 선전하가 x 축과 나란하고 z=2m 점을 지나고 있다. 이 선전하에 의하여 반지름 5m인 원점에 중심을 둔 구표면 S0를 통과하는 전기력선수는 약 몇 V/m인가?

① 3.1 × 104	② 4.8 × 104

③ 5.5 × 104	④ 6.2 × 104

11. 대지면에 높이 h[m]로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하가 지면으로부터 받는 힘은?

① h에 비례	② h에 반비례

③ h2에 비례	④ h2에 반비례

12. 정전에너지, 전속밀도 및 유전상수 εr의 관계에 대한 설명중 틀린 것은?

① 굴절각이 큰 유전체는 εr이 크다.

② 동일 전속밀도에서는 εr이 클수록 정전에너지는 작아진다.

③ 동일 정전에너지에서는 εr이 클수록 전속밀도가 커진다.

④ 전속은 매질에 축적되는 에너지가 최대가 되도록 분포 된다.

13. σ=1℧/m, εs=6, μ=μ0인 유전체에 교류전압을 가할 때 변위전류와 전도전류의 크기가 같아지는 주파수는 약몇 Hz 인가?

① 3.0 × 109	② 4.2 × 109

③ 4.7 × 109	④ 5.1 × 109

14. 그 양이 증가함에 따라 무한장 솔레노이드의 자기인덕턴스 값이 증가하지 않는 것은 무엇인가?

① 철심의 반경	② 철심의 길이

③ 코일의 권수	④ 철심의 투자율

15. 단면적 S[m2], 단위 길이당 권수가 n0[회/m]인 무한히 긴 솔레노이드의 자기인덕턴스[H/m]는?

① μSn0    	② μSn20

③ μS2n0    	④ μS2n20

16. 비투자율 1000인 철심이 든 환상솔레노이드의 권수가 600회, 평균지름 20cm, 철심의 단면적 10cm2이다. 이 솔레노이드에 2A의 전류가 흐를 때 철심 내의 자속은 약몇 Wb 인가?

① 1.2 × 10-3	② 1.2 × 10-4

③ 2.4 × 10-3	④ 2.4 × 10-4

17. 3개의 점전하 Q1=3C, Q2=1C, Q3=-3C을 점 P1(1,0,0), P2(2,0,0), P3(3,0,0)에 어떻게 놓으면 원점에서 전계의 크기가 최대가 되는가?

① P1에 Q1, P2에 Q2, P3에 Q3

② P1에 Q2, P2에 Q3, P3에 Q1

③ P1에 Q3, P2에 Q1, P3에 Q2

④ P1에 Q3, P2에 Q2, P3에 Q1

18. 맥스웰의 전자방정식에 대한 의미를 설명한 것으로 틀린것은?

① 자계의 회전은 전류밀도와 같다.

② 자계는 발산하며, 자극은 단독으로 존재한다.

③ 전계의 회전은 자속밀도의 시간적 감소율과 같다.

④ 단위체적 당 발산 전속 수는 단위체적 당 공간전하 밀도와 같다.

19. 전기력선의 설명 중 틀린 것은?

① 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다.

② 단위 전하에서는 1/ε0개의 전기력선이 출입한다.

③ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.

④ 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 일치하며 밀도는 그 점에서의 전계의 크기와 같다.

20. 유전율이 ε=4ε0이고 투자율이 μ0인 비도전성 유전체에서 전자파 전계의 세기가 E(z,t)=ay377cos(109t-βz) [V/m]일 때의 자계의 세기 H는 몇 A/m 인가?

① -az2cos(109-βz)           ② -ax2cos(109-βz)

③ -az7.1×104cos(109t-βz)    ④ -ax7.1×104cos(109t-βz)

2과목전력공학

21. 변류기 수리 시 2차측을 단락시키는 이유는?

① 1차측 과전류 방지	② 2차측 과전류 방지

③ 1차측 과전압 방지	④ 2차측 과전압 방지

22. 1년 365일 중 185일은 이 양 이하로 내려가지 않는 유량은?

① 평수량	② 풍수량

③ 고수량	④ 저수량

23. 배전선의 전압조정장치가 아닌 것은?

① 승압기    	② 리클로저

③ 유도전압조정기 	④ 주상변압기 탭 절환장치

24. 발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

① 거리계전기	② 과전류계전기

③ 비율차동계전기	④ 방향단락계전기

25. 그림과 같은 선로의 등가선간거리는 몇 m인가?

① 5    	② 5√2

③     	④

26. 서지파(진행파)가 서지 임피던스 Z1의 선로측에서 서지임피던스 Z2의 선로측으로 입사할 때 투과계수(투과파전압÷입사파 전압) b를 나타내는 식은?

①  	②

③ 	④

27. 3상 송전선로에서 선간단락이 발생하였을 때 다음 중 옳은 것은?

① 역상전류만 흐른다.

② 정상전류와 역상전류가 흐른다.

③ 역상전류와 영상전류가 흐른다.

④ 정상전류와 영상전류가 흐른다.

28. 송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

① 전압 변동을 적게 한다.

② 고속도 재폐로 방식을 채용한다.

③ 고장시간, 고장전류를 적게 한다.

④ 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다.

29. 배전선로에 사고범위의 확대를 방지하기 위한 대책으로 적당하지 않은 것은?

① 선택접지계전방식 채택

② 자동고장 검출장치 설치

③ 진상콘덴서 설치하여 전압보상

④ 특고압의 경우 자동구분개폐기 설치

30. 화력발전소에서 재열기의 사용 목적은?

① 증기를 가열한다.	② 공기를 가열한다.

③ 급수를 가열한다.	④ 석탄을 건조한다.

31. 송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 A[mm2]와 송전전압 V[kV]와의 관계로 옳은 것은?

① A ∝ V	② A ∝ V2

③ A ∝ 1/√V	④ A ∝ 1/V2

32. 선로에 따라 균일하게 부하가 분포된 선로의 전력손실은 이들 부하가 선로의 말단에 집중적으로 접속되어 있을 때보다 어떻게 되는가?

① 1/2로 된다.	② 1/3로 된다.

③ 2배로 된다.	④ 3배로 된다.

33. 반지름 r [m]이고 소도체 간격 S인 4복도체 송전선로에서 전선 A, B, C가 수평으로 배열되어 있다. 등가 선간거리가 D(m)로 배치되고 완전 연가 된 경우 송전선로의 인덕턴스는 몇 mH/km 인가?

①

②

③

④

34. 최소 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 한도를 넘은 양(量)과는 상관없이 즉시 동작하는 계전기는?

① 순한시 계전기	② 반한시 계전기

③ 정한시 계전기	④ 반한시 정한시 계전기

35. 최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

① 대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화 할 수 있으나 비교적 고가이다.

② 소음이 적고 충전부가 완전한 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안정성이 높다.

③ 가스 압력에 대한 엄중 감시가 필요하며 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.

④ 한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.

36. 송전선로에 복도체를 사용하는 주된 목적은?

① 인덕턴스를 증가시키기 위하여

② 정전용량을 감소시키기 위하여

③ 코로나 발생을 감소시키기 위하여

④ 전선 표면의 전위경도를 증가시키기 위하여

37. 송배전 선로의 전선 굵기를 결정하는 주요 요소가 아닌것은?

① 전압강하	② 허용전류

③ 기계적 강도	④ 부하의 종류

38. 기준 선간전압 23kV, 기준 3상 용량 5000kVA, 1선의 유도리액턴스가 15Ω일 때 %리액턴스는?

① 28.36%	② 14.18%

③ 7.09%	④ 3.55%

39. 망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 전압 변동이 대체로 크다.

② 부하 증가에 대한 융통성이 적다.

③ 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다.

④ 인축에 대한 감전사고가 적어서 농촌에 적합하다.

40. 3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?

① 5000	② 10000

③ 15000	④ 20000

3과목전기기기

41. 3상 직권 정류자전동기에 중간 변압기를 사용하는 이유로 적당하지 않은 것은?

① 중간 변압기를 이용하여 속도 상승을 억제할 수 있다.

② 회전자 전압을 정류작용에 맞는 값으로 선정할 수 있다.

③ 중간 변압기를 사용하여 누설 리액턴스를 감소할 수 있다.

④ 중간 변압기의 권수비를 바꾸어 전동기 특성을 조정할 수 있다.

42. 변압기의 권수를 N이라고 할 때 누설리액턴스는?

① N에 비례한다.    	② N2에 비례한다.

③ N에 반비례한다.    	④ N2에 반비례한다.

43. 직류기의 온도상승 시험 방법 중 반환부하법의 종류가 아닌것은?

① 카프법	② 홉킨슨법

③ 스코트법	④ 블론델법

44. 단상 직권 정류자전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용을 설명한 것으로 틀린 것은?

① 역률을 좋게 한다.

② 변압기 기전력을 크게 한다.

③ 전기자 반작용을 감소시킨다.

④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 적게 한다.

45. 일반적인 변압기의 손실 중에서 온도상승에 관계가 가장적은 요소는?

① 철손	② 동손

③ 와류손	④ 유전체손

46. 직류발전기의 병렬 운전에서 부하 분담의 방법은?

① 계자전류와 무관하다.

② 계자전류를 증가하면 부하분담은 감소한다.

③ 계자전류를 증가하면 부하분담은 증가한다.

④ 계자전류를 감소하면 부하분담은 증가한다.

47. 1차전압 6600V, 2차전압 220V, 주파수 60Hz, 1차권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?

① 0.020	② 0.025

③ 0.030	④ 0.032

48. 역률 100% 일 때의 전압 변동률 □ 은 어떻게 표시되는 가?

① %저항강하	② %리액턴스강하

③ %서셉턴스강하	④ %임피던스강하

49. 3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

① Y-△ 기동	② 전전압 기동

③ 리액터 기동	④ 2차 저항에 의한 기동

50. 직류 복권발전기의 병렬운전에 있어 균압선을 붙이는 목적은 무엇인가?

① 손실을 경감한다.

② 운전을 안정하게 한다.

③ 고조파의 발생을 방지한다.

④ 직권계자간의 전류증가를 방지한다.

51. 2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

① SCR	② SSS

③ SCS	④ TRIAC

52. 15kVA, 3000/200V 변압기의 1차측 환산 등가 임피던스가 5.4+j6Ω 일 때, %저항강하 p와 %리액턴스강하 q는 각각 약 몇 %인가?

① p=0.9, q=1	② p=0.7, q=1.2

③ p=1.2, q=1	④ p=1.3, q=0.9

53. 유도전동기의 2차 여자제어법에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 역률을 개선할 수 있다.

② 권선형 전동기에 한하여 이용된다.

③ 동기속도의 이하로 광범위하게 제어할 수 있다.

④ 2차 저항손이 매우 커지며 효율이 저하된다.

54. 직류발전기를 3상 유도전동기에서 구동하고 있다. 이 발전기에 55kW의 부하를 걸 때 전동기의 전류는 약 몇 A인가? (단, 발전기의 효율은 88%, 전동기의 단자전압은 400V, 전동기 효율은 88%, 전동기의 역률은 82%로 한다.)

① 125	② 225

③ 325	④ 425

55. 동기기의 기전력의 파형 개선책이 아닌 것은?

① 단절권	② 집중권

③ 공극조정	④ 자극모양

56. 유도자형 동기발전기의 설명으로 옳은 것은?

① 전기자만 고정되어 있다.

② 계자극만 고정되어 있다.

③ 회전자가 없는 특수 발전기이다.

④ 계자극과 전기자가 고정되어 있다.

57. 200V, 10kW의 직류 분권전동기가 있다. 전기자저항은 0.2Ω, 계자저항은 40Ω이고 정격전압에서 전류가 15A인 경우 5kgㆍm의 토크를 발생한다. 부하가 증가하여 전류가 25A로 되는 경우 발생토크[kgㆍm]는?

① 2.5	② 5

③ 7.5	④ 10

58. 50Ω의 계자저항을 갖는 직류 분권발전기가 있다. 이 발전기의 출력이 5.4kW 일 때 단자전압은 100V, 유기기전력은 115V이다. 이 발전기의 출력이 2kW 일 때 단자전압이 125V라면 유기기전력은 약 몇 V인가?

① 130	② 145

③ 152	④ 159

59. 돌극형 동기발전기에서 직축 동기리액턴스를 Xd, 횡축 동기리액턴스를 Xq라 할 때의 관계는?

① Xd ＜ Xq    	② Xd ＞ Xq

③ Xd = Xq    	④ Xd 《 Xq

60. 10극 50Hz 3상 유도전동기가 있다. 회전자도 3상이고 회전자가 정지할 때 2차 1상간의 전압이 150V이다. 이것을 회전자계와 같은 방향으로 400rpm으로 회전시킬 때 2차 전압은 몇 V인가?

① 50	② 75

③ 100	④ 150

4과목회로이론 및 제어공학

61. 다음의 회로를 블록선도로 그리는 것 중 옳은 것은?

①

②

③

④

62. 특성방정식 s2+2ζωns+ω2n=0에서 감쇠진동을 하는 제동비 ζ의 값은?

① ζ ＞ 1	② ζ = 1

③ ζ = 0	④ 0 ＜ ζ ＜ 1

63. 다음 그림의 전달함수 Y(z)/R(z)는 다음 중 어느 것인가?

① G(z)z	② G(z)z-1

③ G(z)Tz-1	④ G(z)Tz

64. 일정 입력에 대해 잔류편차가 있는 제어계는?

① 비례 제어계	② 적분 제어계

③ 비례 적분 제어계	④ 비례 적분 미분 제어계

65. 일반적인 제어시스템에서 안정의 조건은?

① 입력이 있는 경우 초기값에 관계없이 출력이 0으로 간다.

② 입력이 없는 경우 초기값에 관계없이 출력이 무한대로 간다.

③ 시스템이 유한한 입력에 대해서 무한한 출력을 얻는 경우

④ 시스템이 유한한 입력에 대해서 유한한 출력을 얻는 경우

66. 개루프 전달함수 G(s)H(s)가 다음과 같이 주어지는 부궤 환계에서 근궤적 점근선의 실수축과 교차점은?

① 0	② -1

③ -2	④ -3

67. s3+11s2+2s+40=0 에는 양의 실수부를 갖는 근은 몇개 있는가?

① 1	② 2

③ 3	④ 없다.

68. 논리식  를 간략화한 것은?

① x + y    	②

③     	④

69. 그림과 같은 블록선도에서 전달함수 C(s)/R(s)를 구하면?

① 1/8	② 5/28

③ 28/5	④ 8

70.  에 있어서 진폭 A 및 위상각 θ는?

① A=0, θ=-90°	② A=0, θ=-180°

③ A=∞, θ=-90°	④ A=∞, θ=-180°

71. R=100Ω, C=30㎌의 직렬회로에 f=60Hz, V=100V의 교류전압을 인가할 때 전류는 약 몇 A 인가?

① 0.42	② 0.64

③ 0.75	④ 0.87

72. 무손실 선로의 정상상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전파정수 γ은  이다.

② 특성 임피던스  이다.

③ 진행파의 전파속도  이다.

④ 감쇠정수 α=0, 위상정수  이다.

73. 그림과 같은 파형의 Laplace 변환은?

①

②

③

④

74. 2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 700W, 다른 쪽의 지시가 1400W 이었다. 피상전력은 약 몇 VA 인가?

① 2425	② 2771

③ 2873	④ 2974

75. 최대값이 Im인 정현파 교류의 반파정류 파형의 실효값은?

① Im / 2	② Im / √2

③ 2Im / π	④ πIm / 2

76. 그림과 같은 파형의 파고율은?

① 1	② 1 / √2

③ √2	④ √3

77. 그림과 같이 10Ω의 저항에 권수비가 10:1의 결합회로를 연결했을 때 4단자 정수 A, B, C, D는?

① A=1, B=10, C=0, D=10

② A=10, B=1, C=0, D=10

③ A=10, B=0, C=1, D=1/10

④ A=10, B=1, C=0, D=1/10

78. 그림과 같은 RC 회로에서 스위치를 넣은 순간 전류는? (단, 초기조건은 0이다.)

① 불변전류이다.	② 진동전류이다.

③ 증가함수로 나타난다.	④ 감쇠함수로 나타난다.

79. 회로에서 저항 R에 흐르는 전류 I(A)는?

① -1	② -2

③ 2	④ 4

80. 전류의 대칭분을 I0, I1, I2, 유기기전력을 Ea, Eb, Ec, 단자전압의 대칭분을 V0, V1, V2라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V1 값은? (단, Z0, Z1, Z2는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

① -Z0I0    	② -Z2I2

③ Ea-Z1I1    	④ Eb-Z2I2

5과목전기설비기술기준 및 판단기준

81. 최대사용전압이 220V인 전동기의 절연내력시험을 하고자할 때 시험전압은 몇 V인가?

① 300	② 330

③ 450	④ 500

82. 66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우에 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 mm2 이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?

① 22	② 38

③ 55	④ 100

83. 발전소의 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 주 공기탱크에 시설하는 압력계의 최고 눈금의 범위로 옳은 것은?

① 사용압력의 1배 이상 2배 이하

② 사용압력의 1.15배 이상 2배 이하

③ 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하

④ 사용압력의 2배 이상 3배 이하

84. 고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

① 1.2	② 1.3

③ 2.2	④ 2.5

85. 다음 그림에서 L1은 어떤 크기로 동작하는 기기의 명칭인가?

① 교류 1000V 이하에서 동작하는 단로기

② 교류 1000V 이하에서 동작하는 피뢰기

③ 교류 1500V 이하에서 동작하는 단로기

④ 교류 1500V 이하에서 동작하는 피뢰기

86. 지중 전선로에 있어서 폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 장소에 시설하는 지중함은 크기가 몇 m3 이상일 때 가스를 방산시키기 위한 장치를 시설하여야 하는가?

① 0.25	② 0.5

③ 0.75	④ 1.0

87. 최대사용전압 22.9kV인 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V 인가?

① 16448	② 21068

③ 32796	④ 42136

88. 특고압용 타냉식 변압기의 냉각장치에 고장이 생긴 경우를 대비하여 어떤 보호장치를 하여야 하는가?

① 경보장치	② 속도조정장치

③ 온도시험장치	④ 냉매흐름장치

89. 금속덕트 공사에 적당하지 않은 것은?

① 전선은 절연전선을 사용한다.

② 덕트의 끝부분은 항시 개방시킨다.

③ 덕트 안에는 전선의 접속점이 없도록 한다.

④ 덕트의 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금을 한다.

90. 3.3kV용 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지공사는?

① 제1종 접지공사	② 제2종 접지공사

③ 제3종 접지공사	④ 특별 제3종 접지공사

91. 특고압 옥외 배전용 변압기가 1대일 경우 특고압측에 일반적으로 시설하여야 하는 것은?

① 방전기    	② 계기용 변류기

③ 계기용 변압기    	④ 개폐기 및 과전류차단기

92. 가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1m2에 대한 풍압의 기준으로 틀린 것은?

① 목주588Pa

② 원형 철주588Pa

③ 원형 철근콘크리트주882Pa

④ 강관으로 구성(단주는 제외)된 철탑1255Pa

93. 3상 4선식 22.9kV, 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공전선 아래에 통신선을 첨가 하고자 한다. 특고압 가공전선과 통신선과의 이격거리는 몇 cm 이상인가?

① 60	② 75

③ 100	④ 120

94. 특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에 설치하는 보호망에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 보호망은 제3종 접지공사를 한다.

② 보호망을 구성하는 금속선의 인장강도는 6kN 이상으로 한다.

③ 보호망을 구성하는 금속선은 지름 1.0㎜ 이상의 경동선을 사용한다.

④ 보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5m 이하로 한다.

95. 옥내에 시설하는 고압용 이동전선으로 옳은 것은?

① 6㎜ 연동선    	② 비닐외장케이블

③ 옥외용 비닐절연전선	④ 고압용의 캡타이어케이블

96. 교통이 번잡한 도로를 횡단하여 저압 가공전선을 시설하는 경우 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

① 4.0	② 5.0

③ 6.0	④ 6.5

97. 방전등용 안정기를 저압의 옥내배선과 직접 접속하여 시설할 경우 옥내전로의 대지전압은 최대 몇 V 인가?

① 100	② 150

③ 300	④ 450

98. 사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가?

① 4.5	② 5

③ 5.5	④ 6

99. 관공숙박업 또는 숙박업을 하는 객실의 입구등에 조명용 전등을 설치 할 때는 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

① 1	② 3

③ 5	④ 10

100. 철근 콘크리트주를 사용하는 25kV 교류 전차선로를 도로등과 제1차 접근 상태에 시설하는 경우 경간의 최대한도는 몇 m 인가?

① 40	② 50

③ 60	④ 70

:
:
:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	①	④	③	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	②	②	③	①	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	③	③	②	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	①	④	③	④	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	②	④	③	②	①	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	④	①	②	④	④	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	②	①	④	④	②	②	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	④	①	①	③	④	④	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	③	②	②	④	④	①	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	②	④	④	③	③	④	①	③